|  |  |
| --- | --- |
| Skema Pengujian Pada Jalur Kereta Api | Skema Pengujian di Fakultas Teknik (QoS) |
| 1. Dengan Situasi ada Kereta Lewat  * Pengambilan data dalam rentang waktu 10 menit. * Ketahanan Baterai saat beroperasi      1. Dengan Situasi Tidak Ada Kereta Lewat  * Pengambilan data dalam rentang waktu 10 menit * Ketahanan Baterai saat beroperasi | Pengujian Quality of Service yang melliputi parameter *delay*, *throughput*, dan *Packet Loss* :   1. Keadaan Line Of Sight (LOS)  * Pengambilan data dalam rentan waktu 10 menit * Diuji pada area terbuka      1. Keadaan *Non-Line Of Sight*(N-LOS)  * Pengambilan data dalam rentan waktu 10 menit * Diuji pada area yang memiliki objek atau penghalang |